**Aufforderung zur Vorsorge und Tätigkeitsbeschreibung– Gefahrstoffe / Stäube**

|  |  |
| --- | --- |
| **Auftraggeber und Rechnungsadresse** |  |
| Name Ansprechpartner |
| Telefonnummer und E-Mail |
|  |
| rechtsverbindliche Unterschrift / ggf. Stempel |
| **Angaben zur/zum Beschäftigten** |  |
| Name / Vorname |
| Telefonnummer |

**Folgende Vorsorgen sind erforderlich und werden beauftragt:**

Es gelten die in der aktuellen Fassung gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASAM praevent GmbH (veröffentlicht unter www.asam-praevent.de) und die gültige Festpreisliste. Eine kostenfreie Stornierung der vereinbarten Leistung ist schriftlich (z. B. Mail, Fax) bis 5 Arbeitstage (Montag bis Freitag) vor dem geplanten Termin möglich.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gefahrstoff** | Ehemals  BG-Grund | **P\*** | **A\*** |
| Acrylnitril | „G 40“ |  |  |
| Alkylquecksilberverbindungen | „G 9“ |  |  |
| Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | „G 33“ |  |  |
| Arsen | „G 13“ |  |  |
| Benzol | „G 8“ |  |  |
| Beryllium | „G 40“ |  |  |
| Bleialkylate | „G 3“ |  |  |
| Blei | „G 2“ |  |  |
| Cadmium | „G 32“ |  |  |
| Chrom VI-Verbindungen | „G 15“ |  |  |
| Dimethylformamid | „G 19“ |  |  |
| Epoxidharz | „G 23“ |  |  |
| Fluor | „G 34“ |  |  |
| Glycerintrinitrat/ Glykoldinitrat | „G 5“ |  |  |
| Isocyanate | „G 27“ |  |  |
| Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff) | „G 6“ |  |  |
| Kohlenmonoxid | „G 7“ |  |  |
| Methanol | „G 10“ |  |  |
| Nickel | „G 38“ |  |  |
| Weißer Phosphor (Tetraphosphor) | „G 12“ |  |  |
| Platinverbindungen | „G 13“ |  |  |
| Quecksilber | „G 9“ |  |  |
| Schwefelwasserstoff | „G 11“ |  |  |
| Styrol | „G 45“ |  |  |
| Toluol | „G 29“ |  |  |
| Trichlorethen (Trichlorethylen „Tri“) / | „G 14“ |  |  |
| Vinylchlorid | „G 36“ |  |  |
| Xylol | „G 29“ |  |  |
|  |  |  |  |
| Krebserzeugender und erbgutverändernder Stoff der Kat.1 oder 2  **wie beispielsweise** | „G 40“ |  |  |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | „G 40“ |  |  |
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | „G 40“ |  |  |
| Tetrachlorphenol (PCP) | „G 40“ |  |  |
| Perfluoroctansäure / Perfluoroctansulfonsäure (PFOA / PFOS) | „G 40“ |  |  |
|  |  |  |  |
| Schweißen - Schweißrauche  zzgl. weitere Vorsorgen, wie z. B. Chrom, Nickel | „G39“ |  |  |

|  |
| --- |
| **Ggf. weitere Vorsorge nach der ArbMedVV / Eignungsuntersuchung, inkl. beruflich indizierter Impfungen (**siehe auch „Untersuchungsauftrag\_Allgemein“) |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beschreibung der Tätigkeit:** | | | |
| Arbeitsplatzbeschreibung / Tätigkeitsbeschreibung |  | | |
| Arbeitsorte / Arbeitsaufgaben / direkte Kontaktmöglichkeiten zum Gefahrstoff |  | | |
| persönliche Schutzausrüstung |  | | |
| Arbeitszeiten und Expositionsdauer pro Schicht |  | | |
| Gefährdungsbeurteilung | O vorhanden |  | |
| Sicherheitsdatenblatt | O vorhanden |  | |
| Betriebsanweisung | O vorhanden | Nach Möglichkeit anbei O | |
| Messprotokolle / | O vorhanden  Vom | | O nicht vorhanden |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stäube** | Ehemals  BG-Grunds. | **P\*** | **A\*** |
| A-Staub (alveolengängig) AGW 1,25 mg/m³ | „G 1.4“ |  |  |
| Asbest | „G 1.2“ |  |  |
| E-Staub (einatembar) AGW 10 mg/m³ | „G 1.4“ |  |  |
| Faserstäube Kat 1 oder 2 GefStoffV, freigesetzt durch Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen | „G 1.3“ |  |  |
| Getreide-/Futtermittelstäube , Luftkonzentration pro m³ einatembarer Staub | „G 1.4“ |  |  |
| Hartholzstaub (Buche, Eiche, Tropenholz) | „G 44“ |  |  |
| Labortierstaub |  |  |  |
| Mehlstaub mit Konzentration 4 mg/m³ Luft | „G 1.4“ |  |  |
| Silikogener Staub | „G 1.1“ |  |  |
| Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sonstigen atemwegs- oder hautsensibilisierenden Stoffen, für die keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgesehen ist | „G 23“  „G 24“ |  |  |

P\* Pflichtvorsorge / A\* Angebotsvorsorge

**Allgemeine Hinweise:**

Nach § 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge der Beschäftigten zu sorgen. Die Grundlage hierfür ist die Gefährdungsbeurteilung. Diese arbeitsmedizinische Vorsorge ist durchzuführen

* vor Aufnahme der Tätigkeit
* nachfolgend in regelmäßigen Abständen gemäß der Fristenregelung nach AMR 2.1.

**Pflichtvorsorge:** Ist die Tätigkeitsvoraussetzung für bestimmte besonders gefährdende Tätigkeiten. Mitarbeiter dürfen diese Tätigkeiten nur ausführen, wenn sie an der Pflichtvorsorge teilgenommen haben.

**Angebotsvorsorge:** Ist von Seiten des Arbeitgebers anzubieten, wenn bestimmte Gefährdungen am Arbeitsplatz bestehen. Diese arbeitsmedizinische Vorsorge ist dem betroffenen Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen gemäß AMR 2.1 anzubieten – auch wenn das Angebot nicht wahrgenommen wird. Es muss dokumentiert sein, dass ein regelmäßiges Angebot stattfindet.

**Pflichtvorsorge** ist erforderlich, wenn

* der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) für den Gefahrstoff nach der Gefahrstoffverordnung nicht eingehalten wird
* eine wiederholte Exposition nicht ausgeschlossen werden kann und der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder erbgutverändernder Stoff oder eine Zubereitung der Kategorie 1A oder 1B der Gefahrstoffverordnung ist
* der Gefahrstoff hautresorptiv ist und eine Gesundheitsgefährdung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann